上海中航航空食品有限公司

防火门改造项目的采购需求

根据中翼航空投资有限公司标准采购管理规程和上海中航航空食品有限公司相关采购管理规定，该项目已具备采购条件。采购申请具体如下：

一、项目概况

1、项目背景：上海航食浦东厂区疏散通道与重要设备用房使用的是木质防火门，目前存在防火门不密封、门体破损情况，及疏散通道未使用防火门情况，不符合建筑消防安全要求（根据《中华人民共和国消防法》第十六条　机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；），需对浦东厂区内防火门进行更换。

为了更好的符合建筑消防安全要求，上海航食计划将浦东厂区内损坏木质防火门（编号：102-1、102-2、L1-3、L1-4、L1-5、L1-6、L2-1、L2-2、L2-3、L2-4、L2-5、L2-6、L3-2、L3-3、L3-4、L3-5、L3-6）更换为甲级钢制防火门，将4F东南走道未使用防火门的更换为甲级钢制防火门。

2、项目名称：上海中航航空食品有限公司防火门改造项目

3、合同期限：一次性采购

4、交付期限：上海航食通知后进场施工（40）个自然日内完成。

5、付款方式：合同生效后，支付总价款的30%，项目验收合格，支付总价款的65%，总价款的百分之五（5%）为质保金，（乙方开具增值税专用发票并经甲方确认后60个工作日内付款）详情以合同为准。

6、项目地点：浦东新区领航路100号。

二、采购计划批复情况  
 已批复

三、项目需求

**（一）项目方案**

1、更换甲级钢制防火门（尺寸2100\*2100mm）1樘，并配备闭门器、顺序器、锁具、五金件及灌浆与门框修补。

2、更换甲级钢制防火门（尺寸1550\*2100mm）17樘，并配备闭门器、顺序器、锁具、五金件及灌浆与门框修补。

**（二）防火门技术参数**

1、防火门的国家标准、防火门施工规范标准；

2、满足 CCCF（中国消防产品认证），确保产品合规，并且提供主要材料的耐火检测报告。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 尺寸（单位：mm） | 数量 | 单位 |
| 1 | 水泵房102-1 | 1550\*2100 | 1 | 樘 |
| 2 | 水泵房102-2 | 2100\*2100 | 1 | 樘 |
| 3 | L1-3 | 1550\*2100 | 1 | 樘 |
| 4 | L1-4 | 1550\*2100 | 1 | 樘 |
| 5 | L1-5 | 1550\*2100 | 1 | 樘 |
| 6 | L1-6 | 1550\*2100 | 1 | 樘 |
| 7 | L2-1 | 1550\*2100 | 1 | 樘 |
| 8 | L2-2 | 1550\*2100 | 1 | 樘 |
| 9 | L2-3 | 1550\*2100 | 1 | 樘 |
| 10 | L2-4 | 1550\*2100 | 1 | 樘 |
| 11 | L2-5 | 1550\*2100 | 1 | 樘 |
| 12 | L2-6 | 1550\*2100 | 1 | 樘 |
| 13 | L3-2 | 1550\*2100 | 1 | 樘 |
| 14 | L3-3 | 1550\*2100 | 1 | 樘 |
| 15 | L3-4 | 1550\*2100 | 1 | 樘 |
| 16 | L3-5 | 1550\*2100 | 1 | 樘 |
| 17 | L3-6 | 1550\*2100 | 1 | 樘 |
| 18 | 4F东南走道 | 1550\*2100 | 1 | 樘 |

**（三）项目施工清单（含拆除、安装）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 甲级钢制防火门/2100\*2100mm | 1 | 樘 |
| 2 | 甲级钢制防火门/1550\*2100mm | 17 | 樘 |
| 3 | 闭门器 | 36 | 套 |
| 4 | 顺序器 | 18 | 套 |
| 5 | 推杆锁 | 10 | 套 |
| 6 | 防火执手锁 | 3 | 套 |
| 7 | 防火门推拉板/不锈钢 | 72 | 套 |
| 8 | 灌浆及门框修补 | 18 | 樘 |

**（四）质保期限**

质保期2年。

四、供应商资质

具有消防设施工程专业承包二级及以上资质。