西南航食两场污泥清运回收处置方案及要求
一、污泥组成及日产量： 
1、 [bookmark: _GoBack]污水站产生的污泥主要有两部分：一是通过系统抽到污泥池的污泥，另一部分为污水站各槽体人工打捞的浮渣构成，经脱水机压榨后出泥。
2、 公司2025年污泥实际清运处置量为300吨，污水站日均产污泥0.82吨（双流为例），预计双流2026年污泥产生量将达310吨左右，预计天府2026年污泥产生量将达220吨左右，两场共计530吨左右。 
二、对服务商要求：
1、 服务商资质：须具备污泥清运、合规回收处置能力、专业的处置资质且信誉良好；服务商的营业范围包含一般废弃物处理或有机肥料生产等。服应商（每年）必须提供《单位环评批复》，批复中明确批有协同处置工业污泥处理能力，且处置能力满足我单位需求；另外还需提供《污泥清运处置方案及应急预案》《排污许可证》等相关资质材料。
2、 装卸及运输过程：运输车辆需配备GPS，能够提供运输轨迹记录；配备影像记录设备，用于留存每次转移装车和送达处置场所视频。
3、 服务商在无废四川一般固废系统备案，并提供查询截图。
4、 污泥鉴定检测：服务商需委托有资质的检测机构，按照《农用污泥污染物控制标准GB4284》检测污泥重金属含量，满足A级要求，并且每半年必须提交纸质《污泥检测报告》一份。
5、 污泥的转运和称重：由污水运维人员负责通知协同处置服务商进厂转运；最低转运频次为每周一次，含紧急转运时需在48小时内完成污泥转运工作；单次转运量预计在1-12吨左右；转运完成后须及时提供《一般固废处置转移联单》交甲方保存，且《联单》的重量必须与《无废四川》平台填报数据一致。清运重量以过磅秤重量为准，每次清运过磅后，甲乙双方在污泥转运单上签字确认并作为结算依据。
6、 污泥清运处置费组成：费用按 （元/吨）报价，费用包含（检测费、人工费、运输费、装卸费、清洁费、容器费、低值易耗品费、叉车费、过磅费）等。
7、 吨桶提供及要求：装污泥的吨桶由服务商提供，且数量必须足夠；吨桶外观必须清洁，无泄漏等，不得有污染环境情况发生。
四、污泥存储场地防臭措施
采用吨桶装污泥，如下示意图，污泥装满后将上口密封，能有效防止臭气溢出，并提供覆盖吨桶的防水棚布。
[image: 绿色的卡车

低可信度描述已自动生成]
五、双方责任范围
	污泥转运所需条件及实施内容
	甲方
	乙方
	备注

	污泥鉴定并提交报告
	
	√
	每半年提交1份

	污泥现场的污泥装桶
	
	√
	

	装满后厂内转移指定存放点
	√
	
	约需30平米场地暂存

	装污泥的吨桶（装载桶和周转备用桶）
	
	√
	乙方提供，且外观必须清洁，无泄漏等

	覆盖吨桶的防水棚布
	
	√
	

	称重设备（地磅或磅秤）
	
	√
	提供第三方过磅秤记录

	装车所需叉车及叉车司机
	
	√
	

	过磅记录确认
	√
	√
	双方签字确认

	两吨叉车1台
	
	√
	

	污泥出厂后的安全环境、责任等
	
	√
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