视频监控系统维保需求

一、本次项目需求

1. 现有东西区监控系统设备的设备保障（具体工作内容详见附表一）。
2. 月度巡检及故障排除（具体工作内容详见附件一）。
3. 对用户现有监控值守人员进行季度培训，保障其按要求熟练操作系统
4. 如遇突发故障，要求1小时响应、3小时内到达故障现场、24小时处置完成的应急售后要求。
5. 故障设备无法维修需更换，服务商应按要求完成设备更换工作。所需费用由甲方按实际发生且经双方确认的工作量进行计价付款（内容详见附表二）

二、施工人员管理要求

1.在签订施工合同时，应同时签订安全管理协议。

2.施工涉及高处、动火、动土、断路、吊装、受限空间等其他危险作业前，须与甲方沟通办理相关手续。

3.施工前检查现场影响维修安全的物品清理干净。

4.施工人员按规定正确佩戴劳动防护用品。

5.从事特种作业的施工人员应持有特种作业操作证。

三、质保期：

新更换设备（含移位摄像机）质保期限不少于2年。

四、投标单位要求：

1.中华人民共和国境内注册的，具有独立法人地位企业法人，注册资金不少于100万元，成立年限2年以上。

2.电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。

3.提供监控厂家（海康威视、宇视科技）直接授权书并加盖厂家公章。

4.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件

5.依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号的文件要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

6.提供近三年3个以上同类安防监控项目案例服务业绩，金额不低于15万元。

7.本项目需投标单位现场踏勘。

附表一：公司监控系统维保服务内容

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注** |
| 1 | 摄像机 | 点 | 1000 |  |  | 故障维修、例行检查、设备清洁、设备移位 |
| 2 | 线路 | 路 | 1000 |  |  | 故障维修、例行检查、更换线超50米（不含）剩余部分甲方承担费用 |
| 3 | 交换机 | 台 | 54 |  |  | 故障维修、例行检查、设备清洁、设备移位 |
| 4 | 水晶头 | 项 | 2 |  |  | 　 |
| 5 | 核心交换机 | 台 | 2 |  |  | 故障维修、例行检查、设备清洁、设备移位 |
| 6 | 录像机 | 台 | 2 |  |  | 故障维修、例行检查、设备清洁、设备移位 |
| 7 | 监控平台 | 台 | 2 |  |  | 故障维修、例行检查、设备清洁、按照甲方要求，设备软件升级 |
| 8 | 存储设备 | 台 | 15 |  |  | 故障维修、例行检查、设备清洁、设备移位 |
| 9 | 大屏 | 块 | 12 |  |  | 故障维修、例行检查、设备清洁、设备移位 |
| 10 | 服务费 | 年 | 1 |  |  | 　 |
| 　 | **总价** | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| **注：1：关于以上维保设备如出现问题，维修人员根据现场情况能够当场维修应当场解决问题。 2：如果维保设备老化或者确任系統设备损坏等原因无法完全修复的，需要更换新设备，应将系统故障降至最低，同时写出书面的维修报告，确定解决方案，设备更新费用超过200元由甲方承担。 3:单项维修费用200元之内费用，包含摄像机维修维护检修、摄像机支架维修维护检修、线路维修维护检修、交换机维修维护检修、更换水晶头、核心交换机维修维护检修、监控平台维修维护检修、录像机维修维护检修、存储设备维修维护检修、大屏维修维护检修等辅材。** |

附表二：视频监控系统主要设备清单及单价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注** |
| 1 | 摄像机（枪机） | 海康威视 | POE400万全彩 | 台 | 1 |  |  | 　1080P |
| 2 | 摄像机（半球） | 海康威视 | POE400万全彩 | 台 | 1 |  |  | 　1080P |
| 3 | 摄像机（枪机） | 宇视科技 | POE400万红外 | 台 | 1 |  |  | 　1080P |
| 4 | 摄像机（半球） | 宇视科技 | POE400万红外 | 台 | 1 |  |  | 　1080P |
| 5 | 半球支架 | 海康威视 | 壁装 | 台 | 1 |  |  | 金属材质　 |
| 6 | 枪机支架 | 宇视科技 | 壁装 | 台 | 1 |  |  | 金属材质　　 |
| 7 | 交换机 | 华为 | 16口POE全千兆 | 台 | 1 |  |  | 　 |
| 8 | 交换机 | 华为 | 24口POE全千兆 | 台 | 1 |  |  | 　 |
| 9 | 光模块 | 华为 | 千兆 | 个 | 1 |  |  | 　 |
| 10 | 核心交换机 | 华为 | 24光8电万兆 | 台 | 1 |  |  | 　 |
| 11 | 录像机 | 海康威视 | 32路16盘 | 台 | 1 |  |  | 　 |
| 12 | 硬盘 | 海康威视 | 8T | 台 | 1 |  |  | 　 |
| 13 | 硬盘 | 宇视科技 | 8T | 台 | 1 |  |  | 　 |
| 14 | 网线 | 一舟 | 监控专用六类 | 米 | 1 |  |  | 　 |
| 15 | 大屏 | 宇视科技 | 55寸、3.5mm | 台 | 1 |  |  | 　 |
| 16 | 解码器 | 海康威视 | 4路高清 | 台 | 1 |  |  | 　 |
| 17 | 控制键盘 | 海康威视 | 配置7英寸LCD屏 | 台 | 1 |  |  | 　 |
| 18 | 控制键盘 | 宇视科技 |  | 台 | 1 |  |  | 　 |
| 19 | 解码器 | 宇视科技 | 　 | 台 | 1 |  |  | 　 |
| 20 | 监控平台 | 海康威视 | 满足系统管理要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 监控平台 | 宇视科技 | 满足系统管理要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 磁盘阵列 | 海康威视 | 满足最低使用要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 23 | 磁盘阵列 | 宇视科技 | 满足最低使用要求 | 台 | 1 |  |  |  |