重庆中航食品有限责任公司

洗米机采购项目采购需求

重庆中航食品有限责任公司洗米机采购项目采购需求如下：

一、项目概况

当前人工洗米装盘存在效率偏低、劳动强度较大、标准化程度不足等问题，一定程度上影响了生产效率与产品质量稳定性。为推进标准化生产进程，降低人工工作强度，提升异物挑选效能及产品质量稳定性，需采购1台洗米机。

二、项目名称及项目预算

1.项目名称：重庆中航食品有限责任公司洗米机采购项目

2.项目预算：共计11万元

三、采购计划情况

该项目为投资类采购计划，预算金额共计11万元。

四、采购需求

（一）洗米机采购项目采购内容：

洗米机1台

（二）主要技术参数/服务/其他需求：

1.技术参数/服务要求

1.1 设备参考尺寸：2200\*1000\*2050mm

1.2电压380V/50HZ/3N 三相五线，加装独立空气开关；迸水压力2-4BAR；进水温度5-40°C；进水接口规格3/4 。

1.3储米量：150kg生米，洗米量：每分钟3-4次，单次计量范围3-3.5kg。

1.4设置米仓储存，减轻人工搬运；双重过滤，清洗前自动去除米渣等细微粉尘、砂石等异物；循环水自动分散清洗浸泡；自动定量分装，省人省力、方便快捷。

1.5设备整体采用SUS304材质加工而成，主体骨架结构材料厚≥1.5mm，面板装饰材料厚度≥1.0mm。

1.6采用进口控制系统和电气元件，液晶触摸屏、设备运行、稳定可靠。

1.7★自动化运行，数字化精准控制系统，精准控制米、水、油配比，米饭口感更佳。

1.8配备安全装置：补水保护、水泵过载保护、电路漏电保护；标配高压水枪，便于设备死角清洁。

1.9★供货商家需对现场情况进行了解，确保设备能正常安装使用。

2.合同签署方式及合同期限：

2.1 合同签署方式：一次性采购合同；

2.2 合同期限：按设备质保期执行。

3.付款方式：分期付款，具体按双方签订的合同为准。

4.交付期限：按双方签订的合同为准

5.项目地点：设备安装地点为重庆中航食品有限责任公司二楼热厨车间

6.验收标准：法律法规规定、最新有效的国家标准和行业标准、甲方的要求以及设备原厂技术标准

7.售后服务：按双方签订的合同为准

8.产品须满足的标准规范：设备应符合《产品质量法》及最新有效的国家标准、行业标准的规定，并符合需求部门要求的技术规格标准

五、供应商需满足的资格条件

提供营业执照，具备履行合同所需设备相关的专业技术能力