上海中航航空食品有限公司
服务器虚拟化项目采购申请

根据中翼航空投资有限公司标准采购管理规程和上海中航航空食品有限公司相关采购管理规定，该项目已具备采购条件。采购申请具体如下：
一、项目概况
项目名称：上海中航航空食品有限公司服务器虚拟化项目
项目背景：上海航食现用惠普服务器虚拟化平台于2014年上线，已超期服役10年（一般建议6-8年）。2024年5月起陆续出现硬件故障，目前2台设备中已有1台失效，剩余设备无冗余备份，存在严重单点故障风险。该平台承载施特伟人力系统、金蝶云星空测试环境等关键业务系统，一旦再次发生故障将导致业务中断。为保障系统稳定运行，故申请采购此项目。
二、采购计划批复情况
    已批复
三、采购需求
根据标准采购管理规定要求，原则上应包含以下内容：
（1） 国产品牌。
（2） 设备应通过3C认证，虚拟化软件应符合等保三级要求。
（3） 配置要求：
		CPU:2 * 4510(2.4GHz/12核/30MB/150W)CPU模块(CTO&BTO);
		内存：2 * 32GB 2Rx8 DDR5-5600B(CAS-46-45-45)RDIMM内存模块(CTO&BTO);
硬盘背板：8SFF SATA3/SAS3 2U 硬盘背板模块(CTO&BTO);
硬盘:3 * 1.2TB 12Gb/s SAS 10K 2.5in EP 512e HDD UCS 通用硬盘模块 (CTO&BTO);
PCIE插槽板：X16X8X8 PCIe5.0 FHHL 2U Riser1/2模块(支持3张75W GPU)(CTO&BTO);
阵列卡：P460-B4 12G SAS RAID卡模块(支持8个SAS Port,带4GB缓存,不含超级电容)(CMCTO);
阵列卡电池：PMC G3超级电容模块(应用在2U标卡)(CTO&BTO);
网卡：4端口1Gb/s PCIe2.0 x4 电接口ETH360T OCP3.0以太网卡(Intel i350)(CTO&BTO);
服务器电源：2 * 800W交流&240V高压直流电源模块(GW-R2-白金-轻载高效)(不含线缆)(CTO&BTO);
（4） 提供7×24小时技术支持，4小时响应、24小时到场。
（5） [bookmark: _GoBack]含虚拟化软件永久授权（非订阅制），支持在线迁移、高可用功能。
（6） 合同期内提供免费版本升级及安全补丁更新。
（7） 供应商负责原系统数据完整迁移，确保业务零中断。
（8） 提供现场操作培训，含日常运维及应急处理。
（9） 可现场提供额外备机的供应商优先。
（10） 一次性采购，质保期三年。
（11） 付款方式：验收完成后30日内以转账的方式支付给供应商。
（12） 交付或实施的时间和地点：上海市浦东新区祝桥镇领航路100号。

