

重庆中航食品有限责任公司回收区域和机供品配备间外过道区域装修项目采购需求

一、采购内容
（一）项目建设地点：重庆中航食品有限责任公司生产大楼一楼西南侧回收区域及西北侧机供品配备间外过道区域；
（二）装修面积：合计约248.88㎡（以现场实测及设计图纸为准）；
（三）装修范围：供应商依据设计单位的设计图进行装修，如有疑问，采购人负责统一答疑。
二、采购要求
（一）作业期间须做好现场安全防护，动火作业须提前审批，严格遵守我方现场管理规定；
（二）作业期间不得影响公司正常生产运营；
（三）所有装修材料须符合国家环保及防火标准，并提供相关检测报告；
（四）作业结束后须清理现场废料，恢复现场清洁卫生。
三、合同形式及主要条款
（一）合同类型：固定总价合同；
（二）合同期限：同项目质保期；
（三）付款方式：项目完成经过验收后合格后支付至合同总额的95%，余下合同总额5%待质保期结束后支付；
（四）交付期限：按合同约定执行；
（五）项目地点：重庆中航食品有限责任公司；
（六）质保期：按合同约定执行；
四、验收标准
（一）供应商须提交完整的竣工验收报告，内容应包括但不限于：作业过程记录、材料合格证明、隐蔽工程验收记录、新老结构连接节点验收、沉降差监测数据、抗震协同验收结论等。
（二）验收不合格项须在7日内整改完毕，整改费用由供应商承担。
五、服务须满足的规范标准
满足以下规范及行业、国家现行有关规范、规程和我方提出的技术要求：
《工程建设标准强制性条文》(2013年版)、《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)、《建筑环境通用规范》(GB55016-2021)、《民用建筑通用规范》(GB55031-2022)、《建筑与市政工程无障碍通用规范》(GB55019-2021)、《消防设施通用规范》（GB55036-2022）、《建筑与市政工程防水通用规范》(GB55030-2022)、《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》(GB50325-2020)、《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB18582-2008)、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)、《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2005)、《机械工业厂房建筑设计规范》（GB50681-2011）、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑钢结构防火技术规范》（GB51249-2017）、《工业建筑节能设计统一标准》（GB51245-2017）、《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）、《压型金属板工程应用技术规范》（GB50896-2013）、《屋面工程技术规范》(GB50345-2012)、《倒置式屋面工程技术规程》(JGJ230-2010)、《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012)、《墙体材料应用统一技术规范》(GB50574-2010)、《蒸压加气混凝土砌块》(GB11968-2006)、《建筑外墙防水工程技术规程》(JGJT235-2011,J1166-2011)、《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015)、《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-2003)、《铝合金门窗工程技术规范》(JGJ214-2010）、《铝合金门窗》(GB/T8478-2020)、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T7106-2019)、《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号、《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》(GB/T8484-2020)、《建筑窗空气隔声性能分级及检测方法》(GB/T8485-2008)、《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2013)、《坡屋面工程技术规范》(GB50693-2011)、《采光顶与金属屋面技术规程》(JGJ255-2012)、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程质量常见问题防治要点》2019年版等。
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