
垛盘升降机大修施工方案
1、现状
公司在用的2台垛盘升降机已使用十余年，垛盘升降机的输送机、滚轮、链条等传动部件磨损严重 ，传感器老化，存在安全隐患。
2、目的
更换磨损严重的传动件，老化的传感器，延长升降机安全使用周期。3、施工周期
2台垛盘升降机分别停机施工，每台提升机施工周期约6个工作日。
4、质保期
更换的零配件（非甲方人为损坏）质保2年。
5、 维修清单
	名称
	规格
	数量
	含税单价
	备注

	滚筒输送机
	非标定制
	6套
	
	电机利旧

	侧导轮
	非标定制
	8套
	
	碳钢

	导轨
	非标定制
	2套
	
	

	传动链条
	08B
	20米
	
	碳钢

	传动链条
	12A
	20米
	
	碳钢

	提升链条
	20A
	70米
	
	碳钢

	机械大保
	整机加固排查隐患，传动机构润滑
	2
	
	

	电控大保
	线缆、传感器、行程开关检测更换，系统维护升级
	2
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	人工及差旅
	
	1
	
	

	注：
1.以上报价为货到西南航食报价。
2.货款依照合同约定支付。




