上海中航航空食品有限公司
洗衣房烫平机设备采购项目
采购需求

根据中翼航空投资有限公司标准采购管理规程和上海中航航空食品有限公司采购管理规定，该项目已具备采购条件。采购申请具体如下：
一、项目概况
1.项目背景：洗衣房烫平机设备使用年限久，维修成本大，申请更新此台设备。
2.项目名称：上海中航航空食品有限公司洗衣房烫平机设备采购项目项目
3.合同期限：自合同签订之日起24个月（含质保期）。
4.付款方式：合同签订后30日内支付15%预付款，设备到货安装调试合格后支付35%，设备试运行三个月且验收合格后一个月内支付合同总价的45%，待质保期满且无任何质量问题30日内支付剩余的5%。每次付款前要求供应商提供增值税专用发票，并保证发票的真实性。
5.项目地点：浦东新区领航路100号。
[bookmark: _GoBack]6.验收标准：设备稳定运行3个月。
二、采购计划批复情况
本项目已取得的批复。
三、采购需求
要求报名供应商集中勘探现场。对以下需求数据有异议的，请在三个工作日内以书面形式提出，不提出异议的视为默认。
（1） 设备需求：
	名称
	规格
	单位
	数量

	蒸汽烫平机
	四辊 / 3300
	台
	1


1.设备需求数量1台。
2.规格：烫平宽度3300mm、辊筒数量4个、不锈钢辊筒、直径800mm、壁厚4mm、蒸汽加热。
3.技术要求：
送进速度调节范围0‐24 m/min
蒸汽压力：0.4-0.6mpa
蒸汽耗量≤440kg/h
电机功率：≥3.0kW
熨平机两侧机架箱体采用厚度≥5mm的钢板
采用变频控制
每辊独立蒸汽疏水阀
具有传动带自动涨紧装置
传动轴全部采用不锈钢管制作
进布辊安装安全挡板；操作侧装紧急停止开关
外形尺寸≤4500×4600×1400mm
4.烫平机必须符合《工业熨平机》QB/T2325-2017标准的要求。
5.设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。
6.对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供在投标文件中明确列出。
7.所有设备提供出厂质量证明文件；必须通过CE认证和行业监管机构检测。
8.供应商所投的产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合采购人要求的产品。
9.设备在运转时应平稳、无震动、无异常噪声，避免对生产车间及周边环境造成噪音污染。
10.提供全套压力容器申报资料，配合办理压力容器使用登记证。
（二）服务要求：
1.供应商负责原有旧设备的现场拆除、新设备的安装和调试工作，确保设备安装牢固、管道连接严密、电气线路铺设规范，且设备能够正常运行，达到各项技术指标要求。为不影响我司正常的生产运行，旧设备的拆除与新设备的安装须在下午16点以后进行，第二天上午8点前新设备须调试完成。安装过程中应遵守企业的安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保安装人员和企业员工的人身安全。
2.供应商应向采购人提供设备安装、调试过程中的相关技术资料，如安装图纸、调试报告、操作手册等。并对采购人的设备操作人员和维护人员进行免费培训，培训内容包括设备的操作方法、日常维护保养知识、常见故障排除方法等。
3.在设计上应充分考虑维护空间，确保维护人员能够方便地接近设备内部各个部件，进行操作。
4.设备到场安装，需提供压力容器相关安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件；负责安装施工的供应商须具备压力容器安装资质，同步出具符合压力容器规范的安装施工竣工报告，并全程配合采购方办理特种设备使用登记。
（三）注意事项：
1.根据生产需要避开生产施工区域做好防护分段进行。
2.安装人员需具备相关资质与证书如《电工操作证书》等。
3.本项目金额为闭口包干价，包含设备本身及所有人工、材料、工具等费用。
五、供应商资质
具有有效期内的营业执照及相应的经营范围，含以下一项即可：
洗涤设备制造；
洗涤设备销售；
洗涤机械制造；
洗涤设备销售；
机械设备销售。

- 2 -



- 1 -



