上海中航航空食品有限公司高速打印
机采购项目采购需求

根据中翼航空投资有限公司标准采购管理规程和上海中航航空食品有限公司相关采购管理规定，该项目已具备采购条件。采购申请具体如下：
一、项目概况
(一）项目背景：上海航食浦东厂区航机服务部现有高速打印机已连续使用12年，设备严重老化，故障率持续上升，主要部件陈旧、运行状态不稳定，且维修成本居高不下。为切实保障生产运行稳定，需置换一台高速打印机。
[bookmark: _GoBack]（二）项目名称：上海中航航空食品有限公司高速打印机采购项目
（三）付款方式：验收合格并收到增值税专用发票后一个月内支付合同总价的100%。
（四）合同期限：自合同签订之日起30个自然日内完成项目验收，项目验收完工后质保期12个月以上。
（五）交付或实施的时间和地点：上海市浦东新区领航路100号。
二、采购计划批复情况
    本项目已取得的中翼航空投资有限公司对上海航食《2026年投资计划中期调整》的批复。
三、采购需求
上海中航航空食品有限公司高速打印机采购项目采购内容及需求如下：
（一）设备名称：高速打印机
（二）设备数量：1台
（三）设备参数要求：
	1
	多联单
	≥4联
	

	2
	打印速度（行数/分钟）
	≥460
	

	3
	进纸速度
	≥25英寸635mm/秒
	

	4
	噪音
	≤65
	

	5
	通讯接口
	Ethernet 10/100 Base T,USB 2.0,串口RS-232,并口-IEEE-1284 Centronics
	

	6
	图形分辨率
	180dpi水平方向.180dpi垂直方向
	

	7
	仿真
	LQ-1600K(标配);OKI(仅GB汉字,可选]
	

	8
	打印质量
	信函级质量,仿信函级质量，普通，高速，超高速，极高速，宋体(GB汉字),明体(BIG5汉字)
	

	9
	

字符集
	GB汉字：GB18030-2000、UTF8编码的Unicode 
	

	
	
	BIG5汉字:BIG5,CNS,TCA,WTEN,IBM5550,
TELETEXT,WANG,BIG5+,BIGE,UTF8编马的Unicode
	

	
	
	KS韩文:Unified Hangul Code,UHC(KSC 5601-1992);UTF8编码的Unicode
	

	
	
	SJIS日文:Shift JIS, UTF8编码的Unicode
	

	10
	打印宽度
	13.6英寸(345毫米)
	

	11
	介质宽度
	3英寸(76毫米)-17英寸(432毫米)
	

	12
	进纸方式
	支持连续进纸
	



（4） 性能要求：
1.占地空间尺寸：可容纳整机尺寸长1028.7*宽685.8*高736.6mm（实际以勘测为准）
四、服务要求
（一）技术服务及人员培训要求：
1.供货商派遣技术熟练，身体健康，有3年以上工作经验的技术人员为采购方提供技术服务及人员培训。
2.对采购方的维修人员和操作人员进行现场培训，含日常运维及应急处理。
3.技术服务包含但不限于如下内容：安装、调试、试运行、培训，以及其他供货商必须提供的其他技术服务。
4.供货商的技术服务必须正确无误。由于供货商技术人员不正确的技术指导，而造成设备和材料的损失。供货商必须负责免费修理、更换和补充。
5.现场的培训
通过培训，应使采购方现场操作人员达到如下的目的：
- 了解设备的功能和操作使用管理方法。
- 了解安全操作规程和使用时必须注意的事项。
- 掌握常见故障发生的原因、如何排除故障等内容。
- 学会设备的日常保养知识。
- 了解设备的保护装置。
（二）进场验收：
1.供货商提供合格证和质量证明文件。
2.设备到达项目现场后，供货商与采购方一起根据运单和装箱单对设备的包装、外观及件数进行清点检验。打印浓度匀称，多联页打印无差异。如发现有任何不符之处经双方代表确认属供货商责任，由供货商处理解决。当设备运到项目现场后，双方应尽快开箱检验，检验设备的数量、规格和质量。
3.现场检验时，须由采购方和供货商双方组成的验收小组一起检验。如发现设备由于供货商原因（包括运输）有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为采购方向供货商提出修理、更换和索赔的依据。
4.遵守采购方公司安全管理要求：施工区域做好防护措施，安装调试好要求后交付验收。
（四）安装、调试
1.在设备装卸和安装施工期间，供货商须负责解决所需的起重、搬运的设备、器具、工具（包括专用工具）以及相应的保障措施。
2.安装人工、材料、工具、货物装卸费、运杂费、保险费、现场施工、现场原设备的拆除和中选设备的安装调试验收等应全部含在总报价中，后续不得另行增加二次搬运费用。
3.供货商负责设备的安装工作，管线连接、电气接线。
4.供货商应在安装后对设备进行调试、现场测试，以检验其设计制作、操作性能和功能等方面的情况，供货商应提供所有调试和试运行所需的工具、材料、及劳务。配合安装、调试，试运行所需的工具、材料及劳务均由供货商负责准备。
（五）售后服务
1.质保期间由于设备质量因素而造成的损坏，均由供货商负责免费维修和更换备件。
2.供货商提供7×24小时技术支持，并能及时处理所有报修服务，4小时响应。在接到报修通知后24小时内赶到现场，并必须连续进行维修，直至故障排除完全恢复正常服务为止。供货商在修理或更换设备的电气和机械部件，必须采用原制造厂出品的零部件。
五、供应商资质
具有有效期内的营业执照及相应的经营范围：办公设备销售；办公设备耗材销售。计算机软硬件开发，销售计算机、软硬件及辅助设备、电子产品、机电设备、仪器仪表、办公用品，机电设备(除特种设备)的安装维修，机械设备(除特种设备)的安装维修等。
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